From:	Rae Vallavalitsus <info@rae.ee>
Sent:	reede, 8. mai 2026 20:24
To:	argo@opt.ee
Subject:	Kooskõlastamise otsused ühes e-mailis



Tere!

Teie esitatud taotlusele on lisatud kooskõlastajatelt tagasiside. Taotlust saab vaadata siit.

Kooskõlastamise otsused:

Kooskõlastaja: Õnne Kask (49205240234) 
Otsus: Kooskõlastatud
Põhjus: Märkused lahendatud, kooskõlastan. Palun järgmisel korral lisada eraldi fail kõikide märkustega ja omapoolsete vastustega.

Kooskõlastaja: Astrid Promet (48912010329) 
Otsus: Ei kooskõlastatud
Põhjus: 
1. Esitada mürauuring, liiklusuuring (korralduse lisa 2 p 8). – Liiklusuuring ja mürauuring lisatud.
2. Esitada korralduse lisa 2 p 4.5.5 kohane info. – Gaas joonisele kantud, lisatud Energate OÜ tehnilised tingimused, täiendatud seletuskirja p 4.12.5. Soojavarustus.

Kooskõlastaja: Mairika Marist (48104040038) 
Otsus: Ei kooskõlastatud
Põhjus: 
1. ÜVK liitumispunktid tuleb ära näidata ka Mildovi (tunnus 65301:011:0490) kinnistule ja Kassisaba (tunnus 65301:011:0129) kinnistule. – Lisatud.
2. Geodeetiline alusplaan, OÜ AderGeo, töö nr M020325 palun edastada Rae valla geoarhiivi. Tööd saab esitada läbi Rae valla iseteeninduse: https://piksel.ee/spoku/rae/geoarhiiv/ylevaade?toetus=1917. – Info geodeedile edastatud.

Kooskõlastaja: Kaur Varipuu (39911070018) 
Otsus: Pole vaja kooskõlastada
Põhjus: Kooskõlastatud 07.11.2025.

Kooskõlastaja: Kristel Ratassepp (48110222733) 
Otsus: Ei kooskõlastatud
Põhjus: 
1. Oleme seda arutanud, vald ei nõustu, et lahenduses arvestatakse olukorraga, kus ala ei piirne enam elamutega. Parandada joonistel. – Lahendus jäetud samaks, tingimusel võimalik rajada kõrgemaid hooneid.
2. Hoonestusala määrata planeeritavast sisetee katendi servast min 10 m kaugusele. – Korrigeeritud.
3. (2) Krundil pos 9 kavandada Roode kinnistu poolne hooneosa 9 m kõrgune, pooles hoonestusala ulatuses, võib jääda märkusena, aga jagada hoonestusala keskelt pooleks, siis on selgem. – Täiendatud.
4. (7) Vastavalt lähtetingimuse p 4.2.2 võib Ehitusalasid võib liita kahe krundi ulatuses vaid raudtee ääres vältimaks liiga suurte ehitusmahtude tekkimist, põhjendada selle mitte täitmist. – Lahendus jäetud samaks, tingimusel võimalik rajada kõrgemaid hooneid.
5. (9) Täpsustada, esinduslikumad fassaadid kavandada Vanapere tee ja Tallinna ringtee poole. Täiendatud arhitektuurinõuded.
6. (13) Esitada enne vastuvõtmist planeeringulahenduse illustratsioon. – Esitame.
7. (14) Elluviimise tegevuskava etappide sõnastuse täpsustame vajadusel enne planeeringu vastuvõtmist. – Teadmiseks võetud.


