## **Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD |
| Päästeameti Põhja päästekeskus(Garri Mölder) | 12.07.2023 | Kooskõlastatud |
| Terviseamet(Kristina Jaroševitš) | 27.06.2023 nr 9.3-1/23/3949-2 | **Rae küla Trelli kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine**Amet on tutvunud dokumentidega, mis on leitavad <https://map.rae.ee/dp/DP1226/kooskolastamiseks_voi_arvamuse_avaldamiseks/> , kooskõlastab detailplaneeringu ning märgib järgmist:* Planeeritavalt alalt lähtuvad müratasemed ei tohi müratundlike hoonetega aladel ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud normtasemeid.
* Liiklusmüra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel ei tohi ületada päeval 85 dB ja öösel 75 dB (KeM määrus nr 71 § 6 lg 3).
* Maksimaalne müratase ei tohi ületada tööstusmüra korral vastava mürakategooriaga alal müra liigile kehtestatud normtaset rohkem kui 10 dB (KeM määrus nr 71 § 6 lg 2). 1 Õhumüra isolatsiooni indeks, arv, mille abil hinnatakse õhumüra isolatsiooni ruumi ja välisisolatsiooni vahel (s.o ehitise välispiiride ja selle elementide heliisolatsiooni). 2 Transpordimüra spektri lahjendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717-1. 3(3)
* Ehitusmüra tasemed ei tohi lähedusse jäävatel elamualadel ajavahemikus 21.00-07.00 ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud normtaset.
* • Valgustuse paigutusel arvestada läheduses paiknevate elamualadega ning vältida nende ülemäärast valgustamist. Vajadusel kavandada leevendavaid meetmeid.
 |
| Transpordiamet(Krista Einama) | 22.06.2023 nr 7.2-2/23/6955-4 (reg. 22.06.2023 nr 6-1/6529-1) | **Rae vald Rae küla Trelli kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine**Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) kooskõlastame Optimal Projekt OÜ töö nr 460 „Harjumaa Rae vald Rae küla Trelli kinnistu detailplaneering”.Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga.1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks.
2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Transpordiametile lähteseisukohtade uuendamiseks.(allkirjastatud digitaalselt) |
| Rae Vallavalitsus(Pille Vals, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute spetsialist) | 07.06.2023 | Kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus(Enelin Alter, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute arhitekt) | 22.05.2023 | Kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus(Hannes Karon, Arendus- ja haldusamet,teehoiuspetsialist) | 22.05.2023 | Kooskõlastan. |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |
| Telia Eesti AS(Arvo Sepp) | 01.09.2022 nr 36783400 | Kooskõlastus kehtib kuni 31.08.2023. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Elektrilevi OÜ (Maie Erik) | 06.09.2022 nr 0037050887 | Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt; tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. Allkirjastatud digitaalselt.* Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja p 5.12.3. Elektrivarustus.
 |
| Energate OÜ(Indrek Lillepuu) | 07.09.2022 | Kooskõlastatud. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Aktsiaselts ELVESO(Annika Krinpus) | 07.07.2023 nr 083/VK(reg. 07.07.2023 nr 6-1/6527-4) | **Rae küla, Trelli kinnistu detailplaneeringu** (töö nr DP0277) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude joonis” näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide nõuetekohast ühendamist ÜVK-ga. Joonisele märgitud isevoolse reoveekanalisatsiooni kõrgusmärkide järgi ei ole isevoolne lahendus teostatav, vaadata kõrgusmärgid üle. Arvestada, et reovee ühiskanalisatsioonitoru planeerida vähemalt läbimõõduga De160, mille minimaalne lang on 0,006 m/m. Planeeritud kraavidele näidata kaitsevöönd. Lisada olemasoleva kraavi suurus, kuhu plaanitakse juhtida sademevesi sademeveetorudega. Sellele kraavile tuleb tagada ligipääs hoolduseks.Arvamus Rae küla, Trelli kinnistu detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. |
| Citynet OÜ(Marko Neppi) | 18.07.2023 | kooskõlastan |
| KAASATAVAD |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Trelli kinnistu (65301:002:0322) omanik() |  |  |