Liikuvusspetsialist Õnne Kask:
1. Palun kasutage "kergliiklustee" asemel väljendit jalgratta-ja jalgtee (lühend JJT).  Arvestatud
2. Palun planeerida jalgratta-ja jalgtee Turu tee lääne poole. Turu tee planeerimisel lähtuda Põhjapiirkonna üldplaneeringu teede ristlõikest ja tingimustest jaotusmagistraaltänavale. Lisatud on JJT ka teisele poole Turu tänavat.
3. Palun märkida joonisele,samuti tuua seletuskirjas välja JJT-de laiused. Lisada Turu tee ristlõige ning sini-rohe koridori ristlõige. Lisatud
4. Palun planeerida läbiv JJT, mis ühendub kooliga, 3m laiune, et tagada piisav ruum nii jalgsi kui ka rattaga liikumiseks. Kuna kooliteel on tihedam liikumine, on see oluline kõigile mugava liikumise tagamiseks. Arvestatud
5. Palun planeerida läbiv JJT selliselt, et see ei piirneks hoonega. See limiteerib koheselt JJT liikumise võimalusi. Hoone ja JJT vahele tuleb planeerida haljastus vm buﬀerala. Kergliilkustee ja hoone vahele on joonisel ette nähtud haljasriba, mille laius on küll tagasihoidlikum, kuid mis siiski eraldab teed hoonest. Suurem ouuderiba on kavandatu teisele poole kergliiklusteed, mis tagab suurema puhvri eelkõige elamualade vahel. Planeering näitab põhimõttelist lahendust ning täpsem ruumiline lahendus (hoonete paikneminie ja kuju selgub järgmises etapis projketeerimisel. 
6. Palun luua loogilised jalgtee ühendused kõrval paikneva lasteaia kinnistuga. Üle Turu tee planeerida ülekäigurada. Arvestatud
7. Palun planeerida kõik JJT-d ühise võrgustikuna, et kogu kinnistu üleselt oleksid loogilised ja seotud võimalused eelkõige jalgsi liikumiseks. Mitmed jalgteed lõppevad hetkel joonisel parkimiskohtadega. Parkimiskohtadega piirnevad jalgteed või JJT-d peavad olema kas piisavalt laiad (min 2.5m) või peavad parkimiskohtadel olema tõkised (tuleb määrata ehitusprojektis), et pargitud sõidukid ei saaks piirata jalgteedel liikumist. Joonisele on listaud märkus, et krundisisene liikluskorraldus tuleb lahendada õueala põhimõttel, tagades jalakäijate eelisõiguse. Kõnniteede täpne paiknemine on põhimõtteline ning täpsustub hoonete projektide koostamisel. Tingimus tõkiste osas  lisatud seletuskirja p. 6.1
8. Palun pakkuda võimalikud lahendused Vana-Tartu mnt ja Turu tee ristmikul, samuti Vana-Tartu mnt sissesõidul selliselt, et sõiduk ei peaks pöörde ootamisel peatuma Vana-Tartu mnt JJT ja sõidutee ristumiskohal. Tuleb tagada piisav nähtavus ja ruum, et sõiduk saaks peatuda kas enne JJT-d või pärast JJT-d. See on oluline liikumiskoridor laste kooliteel, kus tuleb tagada võimalik ohutu liikumine ja nähtavus kõigile liiklejatele. 
9. Lisada seletuskirja jalgratta parkimiskohtade kontrollarvutus ning joonisele jalgratta parkimiskohtade võimalikul asukohad. Ratta parkimiskohad peavad olema rattakasutaja loomuliku liikumistee lähedal, nähtavad, hea juurdepääsuga ning nende kaugus lõppsihtkohast peab olema vastavuses parkimise eesmärgi ja kestusega.  Lisatud
10. Ehitusprojekti koostamisel peavad teedeehituslikud ja parkimislahendused vastama sel hetkel kehtivale Eesti standardile EVS 843 „Linnatänavad” – lisada seletuskirja. Lisatud
11. Palun märkige kontaktvööndi joonisele bussipeatuste asukohad.Lisatud

Planeeringute spetsialist Astrid Promet
Peetri aleviku Vana-Tartu mnt 74 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Rae Vallavalitsuse 17.06.2025 korraldusega nr 889 (edaspidi korraldus). 
1. Korralduse lisa 1 p 4.2.2 kohaselt tuleb erinevate kasutussihtotstarvete alade vahele eraldamiseks rajada 20-30 m laiused mitmerindelised kõrghaljastatud alad. Korrigeerida lahendust ja korrigeerida seletuskirja (lisaks vt korralduse p 4.2.4). Planeeringualal ei ole ruumilistel põhjustel võimalik tagada 30 m laiust kõrghaljastatud koridori, kuna see piiraks ebaproportsionaalselt kavandatavat ehitusõigust ja maa-ala funktsionaalset kasutamist. Koostöös vallaga arutasime kompromisslahendust, mille kohaselt kavandame vähemalt 20 m laiune puhveralana toimiv ala. Puhvervööndi terviklik toimimine tagatakse osaliselt ka naaberkinnistutele kavandatud haljastuse arvelt. 
2. Põhijoonisel on näidatud pos 2-le kavandatud automaattankla. Korralduse lisa 1 p 4.1.2 kohaselt pole tankla antud asukohas sobiv. Korrigeerida lahendust. Tanklast on loobutud
3. Põhijoonisele kanda planeeritavate prügikonteinerite jäätmemaja/jäätmeaedik võimalikud asukohad. Arvestatud
4. Seletuskirja p-s 1.1 on mainitud Rae valla üldplaneeringut. Juhime tähelepanu, et kehtib Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering. Korrigeeritud
5. Juhime tähelepanu, et Maa-ameti nimi on muutunud. Korrigeeritud
6. Põhijoonisel tähistada planeeritav sini-rohekoridor. Arvestatud
7. Seletuskirja p-s 4.5 kajastada planeeritava sini-rohekoridori haljastuse põhimõtted. +
8. Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu tingimuste kohaselt suuremad kui 15-kohalised parklad varustatakse muda-õlipüüduritega. 
9. Kajastada seletuskirjas korralduse lisa 1 p 10.7,10.10,10.14 kohane info.
10. Detailplaneeringu lahenduses kajastada tänavavaates lõige ja sellest tulenevalt korralduse lisa 1 p 4.2.1 ja 4.2.8 kohane info. Turu tn  puhul on tegemist jaotusmagistraaliga, kus ÜP järgse lõike järgi on ete nähtud kergliiklustee ühele poole sõiduteed. Kuna valla soov oli Turu tänavale siiski näha ette kergliiklustee mõlemale poole sõiduteed, ei ole antud kohas võimalik tagada puuderivi  tulenevalt teemaa-ala ruumist. Lisaks ei ole puuderivi sobiv antud asukohas ka liiklusnähtavuse seisukohast. 3m JJT ja sõidutee vahele on jäetud haljasriba ,kuhu on võimalik väiksemaid põõsaid rajada. 


Teed ja tehnovõrgud – Mairika Marist
Joonis : Läbi krundi pos 1 kulgev avaliku kasutusega kergliiklustee näha ette sujuvamate nurkadega (hoone vahetus läheduses). Arvestada tasub, et antud tee saab olema õpilaste poolt tihedas kasutuses ja teed ei kasutata ainult kõndimiseks, vaid ka ratastega jm kergliikuritega liikumiseks.
Seletuskiri:
1. Seletuskirja punktis 2.1 on toodud, et ehitisregistri andmetel paikneb kinnistul 1-korruseline autoteeninduse hoone/garaaž-töökoda (ehitisregistrikood 116039699). Täpsustavaks informatsiooniks tasub välja tuua, et antud ehitis on ajutine ehitis, mille kavandatav kasutamise lõpp oli 01.09.2022 (antud info on ka ehitisregistris olemas). Samas peatükis on välja toodud ka kuur (EHR kood 116039700) ja vedelkütuse tankla (EHR kood 220230847). Kuuri osas puudub ehitisregistris ruumikuju. Omanikul tuleb esitada andmete esitamise teatis ja korrigeerida registris ruumikuju õigeks.
Registris olev vedelkütuse tankla (EHR kood 220230847) tundub samuti lammutatud olevat (vähemalt EHRi järgses asukohas seda ei asu). Kui tegelikult seda enam ei eksisteeri, siis tuleb ehitisregistris andmed korrastada ja märkida objekt likvideerituks. 
2. Punktis 4.1 on toodud, et POS 2 nähakse ette ka automaattankla. Rae Vallavalitsuse 17.06.2025 korraldusega nr 889 kinnitatud Peetri alevik Vana-Tartu mnt 74 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade punktis 4.1.2 on toodud, et tankla rajamine antud asukohta ei ole sobiv. Seega ei lähe seletuskirjas toodud lahendus kokku kinnitatud lähteseisukohtadega. Palun korrigeerida.  Tankla võimalusest on loobutud
3. Punktis 5.6 näha ette ka lokaalse soojavarustuse võimalust.Praegusel juhul saab kasutada ainult gaasi ja alternatiivsed võimalused ei ole lubatud. Täiendatud
4. Seletuskirjast puudub sidevarustuse osa. Palun lisada.  Lisatud
5. Punktis 6 tuua planeeringu elluviimiskava punktid välja numbritega, mitte punktidena. Arvestatud 

Teedespetsialist Kaur Varipuu
1. Kanda joonisele mõõtketid (parkimiskohad, teede laiused) +
2. Näha ette loogilised ühendused jalgteedele.
3. Käesoleva detailplaneeringu kontekstis tuleb pöörata erilist tähelepanu olemasolevatele ja projekteeritavatele liikluslahendustele Turu tee ja Vana-Tartu maantee ristmikul, kus on tuvastatud mitmeid probleeme: 
· Suur liikluskoormus: Ristmikul on juba praeguses olukorras Kindluse kooli poolt suur liikluskoormus. 
· Mittepiisav nähtavus: Halva nähtavuse tõttu on sunnitud kõik sõidukid ootama oma manöövrit jalgratta- ja jalgteed (JJT) ristumiskohas. See seab jalakäijad ja jalgratturid ohtlikku olukorda, kus nad peavad liiklema sõidukite vahel, et ületada teed. Kaaluda antud asukohas ringristmiku kasutamist.  Ringristmiku lahendust on antud asukohta kaalutud.  Antud asukohta ei ole see sobiv lahendus tulenevalt olemasolevatest hoonetest kruntidest nng ka perpektiivis kavandatavast trammiteest.  
