Kooskõlastaja: Astrid Promet (48912010329)
1.Põhijoonisele kanda prügikonteinerite võimalik asukoht. - Lisatud
2.Dokumentide hulka lisada seletuskirjas mainitud haljastuse hinnang. 
3.Üle kontrollida seletuskirja p-s 5.1 krundi ja lähiala kõlvikulised koosseisud. - Parandatud
4.Seletuskirjas on jooniste juures viide Maa-ametile (asutuse nimi on muutunud). - Prandatud
5.Seletuskirja p-des 6.5 ja 9 asendada EVS 840:2017 mõistega"kehtiv EVS 840". - Parandatud
6.Kajastada seletuskirjas korralduse lisa 1 p 4.2.1 toodud nõue. Väärtuslik kõrghaljastus tuleb säilitada ja sellega arvestada planeerimisel ja projekteerimisel. - Lisatud
7.Olemasolevat maapinda võib tõsta maksimaalselt 0,5m hoonestusala piires. - Parandatud
8.Seletuskirja p-s 7.4 täpsustada, kas planeeritakse teiste seas horisontaalset maakütet ja/või vertikaalset maaküttesüsteemi. - Lisatud
9.Kui tulevikus nähakseette uusistutust, kajastada (seotud korralduse lisa 1 p-ga 4.2.1) seletuskirjas uusistutuse istiku minimaalne kõrgus. 
10.Seletuskirja p 9. Korralduse lisa 1 p 10.4 kohaselt on kogu Rae vald kõrge radoonisisaldusega pinnase piirkonnas. - Parandatud
11.Tagada, et nii ehitustegevusega kui ka edaspidise kasutamisega ei ületaks ümbruskonnas keskkonna ministri 16.12.2016 määrusega nr 71„Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" ja sotsiaalministri 01.10.2025 määrusega nr 54„Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord" kehtestatud tingimusi. - Lisatud
12.Kajastada korralduse lisa 1 p 10.7,10.8,10.12 kohane info. 
13.Seletuskirja p-i 3 lisada korralduse lisa 1 p 10.11 määrused ja seadus.

Kooskõlastaja: Mairika Marist (48104040038)
1.Märkida asendiplaanile Eeriku kinnistul (tunnus 65301:007:0227) asub puurkaev, veendumaks et Väike-Härma kinnistule on võimalik lokaalset reoveepuhastit rajada. - Lisatud
2. Kinnistu juurdepääsu tee alla näha ette truup, et oleks tagatud kraavi jätkuv toimimine. – Truup lisatud
3.Geodeetiline alusplaan, Ankord OÜ, töö nr 3493M, palun edastada Rae valla geoarhiivi. Tööd saab esitada läbi Rae valla iseteeninduse: https://piksel.ee/spoku/rae/geoarhiiv/ylevaade?toetus=1917
4. Seletuskirja punktis 6.2 tabelis 1 korrigeerida mõiste ehitusalune pind õigeks -peab olema ehitisealune pind.- Parandatud

Kooskõlastaja: Kaur Varipuu (39911070018)
Kanda joonisele planeeritud parkimiskohad. Käsitleda üldsõnaliselt seletuskirjas ja vajadusel ka joonisel, kuidas säilitatakse kraavi toimimine, kui selle "peale" on kavandatud juurdepääsutee. Elektrikilp peab olema ligipääsetav. Hetkel jääb jooniselt mulje, justkui kulgeks planeeritav aed läbi kilbi.- Parandatud
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