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I SELETUSKIRI

1. [bookmark: _Toc497432699][bookmark: _Toc239156121]PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA LÄHTEDOKUMENDID

· Planeerimisseadus;
· Ehitusseadustik;
· Rae valla üldplaneering, kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462;
· Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60 „Rae valla heakorraeeskiri”;
· Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määrus nr 73 „ Rae valla jäätmehoolduseeskiri”;
· Rae Vallavolikogu 21.09.2021 määrus nr 78 „Rae valla jäätmekava aastateks 2021 – 2026 vastuvõtmine”;
· [bookmark: _Hlk184161104]Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel Rae vallas (Rae Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 11);
· Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded (Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrus nr 18);
· Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded (keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32);
· Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50);
· Rae valla arengukava muutmine ja vastuvõtmine (Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 58);
· Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017‒2028;
· Rae valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord (Rae Vallavalitsuse 25.10.2022 määrus nr 23);
· Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 13);
· Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend (Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus nr 14);
· keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded”;
· riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded”;
· Eesti standard EVS 843:2016 „Linnatänavad”;
· siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;
· siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;
· kontaktvööndis kehtestatud detailplaneeringud;
· muud asjakohased õigusaktid, standardid, normatiivid.


2. [bookmark: _Toc239156122]PLANEERINGUALA LÄHIÜMBRUSE EHITUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE NING KESKKONNATINGIMUSTE ANALÜÜS NING PLANEERINGU EESMÄRK

Planeeringuala paikneb Rae vallas Patika küla keskosas, jäädes Rae valla ja Patika küla piirialale (550 m kaugusel Kiili valla Mõisaküla piirist). Planeeringuala paikneb Baasi tee, riigitee nr 1118 Patika ühendustee ja riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee (500 m planeeringualast idas) vahelisel alal.
Patika küla iseloomustab looduslähedane elukeskkond ja hajus hoonestus. Seal paiknevad mitmed väiksemad elurajoonid ja talukohad. Piirkond on põllumajandusliku ja loodusliku ilmega ning olemasolevat äri- ja tootmismaad on minimaalselt.
Planeeringuala ümbritsevad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud, välja arvatud idaküljel, kus paiknevad elamumaa sihtotstarbega kinnistud. Kontaktvööndisse jäävad maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud on enamasti põllumaad või looduslikud rohumaad. Suuremad metsaalad jäävad läände, umbes 600 m kaugusele Kiili valla territooriumile. Lähim elamupiirkond paikneb kirdes, jäädes riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Patika ühendustee ristumisalasse. Hoonestuseks on peamiselt kaasaegsed elamud. Elamud on 1 – 2-korruselised ning enamasti viilkatusega, üksikutel on kelp- või lamekatus.
Lähialas on ka üksik korterelamu (Baasi tee 1) ja mõned äri- ja tootmishooned.
Lähimad äri-, teenindus- ning sotsiaalkeskused paiknevad Jüri alevikus, Peetri alevikus ning Tallinnas. Jüri alevikus asuvad Jüri gümnaasium ja lasteaiad. Lähim kauplus asub Patikal ning kool ja lasteaed Vaida alevikus.
Vaadeldava ala ühistranspordiühenduse tagavad bussiliinid, mis sõidavad Patika ühendusteel. Lähim bussipeatus „Patika” asub planeeringualast idas umbes 1 km kaugusel, jäädes riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee lähialasse. Planeeringuala asukoht võimaldab suhteliselt head ühendust valla teiste piirkondadega ja Tallinna linnaga, mis teeb piirkonna atraktiivseks.
Vaadeldavat ala ümbritseb kolmest küljest hajaasustusega piirkond, kus on suured rohealad ning puhkevõimalused. Planeeringuala piirneb läänes üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku alaga (metsad ja põllud) ning lähedale jääb Pirita jõgi, mis annavad erinevaid puhkevõimalusi.
Lähtuvalt kontaktvööndi analüüsist on piirkond elamuala kavandamiseks sobilik:
· on logistiliselt soodne – paikneb 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee lähialas, kus alale ligipääsu tagab Patika ühendustee;
· vaadeldav ala jääb looduslähedasse elukeskkonda ning eraldatuna suurematest elamualadest, mis tagab privaatsuse ja vaikuse.

2.1. [bookmark: _Toc239156123]Vastavus Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringule
Väljavõte Rae valla üldplaneeringu koondplaanist.
[image: ]

Perspektiivne elamumaa (EVp)
Kavandatavad elamumaad on üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalad.
Üldplaneeringu kohaselt võib üksikelamu krundile ehitada kuni neli hoonet: üks üksikelamu ja kolm abihoonet; üksikelamu krundile ehitatavate hoonete ehitisealune pind on 5 – 15%, olenevalt krundi suurusest; väikeelamu korruselisus on kuni 2 ja suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9,0 m ning abihoonel 6,0 m; abihoone ehitusalune pind kuni 100 m².

[bookmark: _Hlk184135513]Perspektiivne haljasala- ja parkmetsa maa (HPp) – aktiivse kasutusega haljasala maa. Alale võib kavandada spordi- ja mänguväljakuid, parke, haljasalasid, matka- ja spordiradasid.

Detailplaneeringu algatamise taotlus on kehtiva üldplaneeringu kohane.

2.2. [bookmark: _Toc32332181][bookmark: _Toc239156124]Planeeringu eesmärk
Patika külas Purila kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kolmeks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, üheks transpordimaa sihtotstarbega ja üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus kuni kahekorruseliste eluhoonete ehitamiseks ning lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Planeeringuala suurus on 4,57 ha.

3. [bookmark: _Toc239156125]OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS

3.1. [bookmark: _Toc497647798][bookmark: _Toc239156126]Planeeringuala asukoht ja iseloomustus
Planeeringuala lääneosa on võsastunud tühermaa, ala on ebatasane, küngastega ja lohkudega. Planeeringuala idaosa on osaliselt looduslik rohumaa ning osaliselt hiljuti lageraiutud ala. Kinnistut läbivad ja ümbritsevad (põhjas ja idas) kraavid, mis on maaparandussüsteemi osad.
Planeeringuala suurus on 4,57 ha.
Planeeringuala moodustab:
· Purila kinnistu, katastriüksuse tunnus 65303:002:0138, pindala 45649 m², sihtotstarve maatulundus- maa 100%;
· lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks.

3.2. [bookmark: _Toc85021203][bookmark: _Toc239156127]Planeeringuala maakasutus ja hoonestus
Kasutusotstarbed
Purila katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa 100%.
Olemasolevad hooned
Planeeritav maa-ala on hoonestamata.

3.3. [bookmark: _Toc85021204][bookmark: _Toc239156128]Planeeringualaga külgnevad kinnistud ja nende iseloomustus
[bookmark: _Toc85021205]Planeeringualaga külgnevad kinnistud on:
Mäe tee 15 // Ärdla, katastritunnus 65303:002:0093, pindala 347710 m², sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, hoonestatud ühe- ja kahekorruseliste eluhoonetega ning kõrval- ja abihoonetega;
Mäe tee 13, katastritunnus 65303:002:0250, pindala 9868 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, hoonestatud kahekorruselise üksikelamuga;
Mäe tee 11, katastritunnus 65303:002:0280, pindala 8701 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, hoonestatud kahekorruselise üksikelamuga;
Mäe tee 9, katastritunnus 65303:002:0100, pindala 8898 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, hoonestatud kahekorruselise üksikelamuga ja abihoonetega;
Väike tee 3, katastritunnus 65303:002:0311, pindala 3109 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, hoonestatud kahekorruselise üksikelamuga ja abihoonega;
Väike tee 10, katastritunnus 65301:001:4924, pindala 2826 m², sihtotstarbega elamumaa 100%, hoonestatud üksikelamuga;
Vihuli, katastritunnus 65303:002:0135, pindala 62808 m², sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, hoonestamata;
- Nimetu katastriüksus, katastritunnus 65301:001:5638, pindala 2153 m², sihtotstarbeta maa 100%, sõidutee;
- Nimetu katastriüksus, katastritunnus 65301:001:5691, pindala 531 m², sihtotstarbeta maa 100%, sõidutee (Baasi tee);
Tähe, katastritunnus 65303:002:0128, pindala 5556 m², sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, ehitusmaterjalide ladustamine ja on hoonestamata.

3.4. [bookmark: _Toc239156129]Olemasolevad teed ja juurdepääsud
Planeeringuala piirneb Baasi teega läänes, mis annab ühenduse riigiteega nr 1118 Patika ühendustee.
Baasi tee paikneb suures osas eramaal ja maa-alal, mis on sihtotstarbeta ning omand selgitamisel.

3.5. [bookmark: _Toc85021206][bookmark: _Toc239156130]Olemasolev tehnovarustus
Paralleelselt Baasi teega paikneb sidekaabel. Patika ühendustee maa-alal paiknevad side- ja elektri madalpingekaablid.
Lähim alajaam „Patika klubi” (Rae) paikneb Patika ühendusteel, Paplimäe kinnistu (65303:002:0006) kõrval.

3.6. [bookmark: _Toc85021207][bookmark: _Toc239156131]Olemasolev haljastus ja keskkond
Purila kinnistu on kohati võsastunud looduslik rohumaa. Kinnistut läbib kraav ning piki ida- ja põhjapiiri paikneb samuti kraav, mille kallastele on kasvanud võsa koos üksikute suuremate puudega (kased).
Planeeringuala lääneosa on võsastunud tühermaa, kus on kaevatud ja ladustatud pinnast. Planeeringuala idapiirialal on olnud mets, mis on lageraietega likvideeritud.

3.7. [bookmark: _Toc85021208][bookmark: _Toc239156132]Kehtivad piirangud
Planeeringu maa-ala maakasutuse piirangud ja kitsendused:
· [bookmark: _Toc471458739][bookmark: _Toc188616269][bookmark: _Toc441485148][bookmark: _Toc469494028][bookmark: _Toc469494112]Patika maaparandushoiu-ala;
· Patika maaparandussüsteemi eelvool kuni 10 km²;
· Patika maaparandussüsteemi eelvool kuni 10 km² kaitsevöönd, ulatusega 7 – 12 m;
· Patika peakraavi ranna või kalda veekaitsevöönd, ulatus 1 m;
· [bookmark: _Toc471458743][bookmark: _Toc188616273]Kurna maardla.


4. [bookmark: _Toc239156133]PLANEERINGU ETTEPANEK

4.1. [bookmark: _Toc497647806][bookmark: _Toc239156134]Krundijaotus
Planeeritav maa-ala koosneb maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust Purila, suurusega 45649 m². Planeeringulahenduses on kinnistu Purila ette nähtud jagada kümneks krundiks: viis elamumaa sihtotstarbega krunti, kolm maatulundusmaa sihtotstarbega krunti, üks tootmismaa- ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt.

4.2. [bookmark: _Toc497647807][bookmark: _Toc239156135]Krundi ehitusõigus
Pos 1 – 5
Krundi kasutamise sihtotstarve	elamumaa 100%
Hoonete suurim arv krundil	4 (üksikelamu + 3 abihoonet)
Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind:
pos 1	320 m²,
pos 2	318 m²,
pos 3 ja pos 4	300 m²,
pos 5	322 m².
Hoonete suurim lubatud kõrgus	9 m elamu; 6 m abihoone

4.3. [bookmark: _Toc497647808][bookmark: _Toc239156136]Ehitiste arhitektuurinõuded
Pos 1 – 5
Hoonestusviis:	lahtine
Katusekalle:	15° – 45°
Maksimaalne kõrgus:	maapinnast 9 m
Maksimaalne korruselisus:	2
Välisviimistlus:	kivi, krohv, betoon, tellis, klaas, puit, vineer
Katusematerjal:	rullmaterjal, kivi või plekk
Peamine viimistlusmaterjal on puit, võib kasutada ja omavahel kombineerida kivi, krohvi või tellist. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale ning ümarpalgi kasutust. Hoonete välimus peab olema visuaalselt nauditav ning kaasaegse arhitektuurse lahendusega.
Projekteeritava hoone arhitektuurne lahendus peab arvestama piirkonna miljööd.
Kogu planeeritaval alal elamumaa sihtotstarbega kruntidel järgida ühtset arhitektuurset vormikeelt, et tagada ühtne visuaalne identiteet.

Hoonete arhitektuurne lahendus tuleb täpsustada eraldi eskiisprojektina eesmärgiga rajada planeeringualale maksimaalselt sobituv ja ümbruskonna elukeskkonda esteetiliselt ja visuaalselt väärtustav hoone. Ehitusprojekt tuleb kooskõlastada Rae valla ehitusameti arhitektiga eskiisi staadiumis.

4.4. [bookmark: _Toc497647809][bookmark: _Toc239156137]Piirded
Tee poolne piire võib olla puidust latt- või lippaed või võrkpiire hekiga, kinnistute vahel võib olla võrkpiire. Piirde kõrgus kuni 1,5 m.
Väravad ei tohi avaneda tänava poole.
Abihoone ja piire peavad arhitektuurselt haakuma elamuga ja sobima hoonete kompleksi arhitektuuriga.
Piirdeaiad võib rajada ainult elamumaa sihtotstarbega kruntidele.

4.5. [bookmark: _Toc497647810][bookmark: _Toc239156138]Tänavate maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus
Planeeringulahenduses nähakse ette planeeringualale juurdepääs Baasi teelt. Juurdepääsuks planeeritud kruntidele on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega krunt pos 7, mis on tupiktee.
Planeeritud tupiktee alale, vastavate liiklusmärkide paigaldamisega, kehtestada õueala liikluskorraldus.
Planeeritud juurdepääsutee on mahasõitudega Baasi teelt.

Parkimine on ette nähtud krundisiseselt. Planeeringualal on kavandatud kokku 15 parkimiskohta.
Liiklus- ja parkimiskorralduse planeerimisel on arvestatud Eesti standard EVS 843:2016 nõudeid ja Rae valla üldplaneeringut.

Tabel 1. Parkimiskohtade kontrollarvutus.
	Pos nr
	Ehitise otstarve
	Normatiivne arvutus
	Normatiivne parkimiskohtade arv
	Planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv

	1 – 5
	Üksikelamu
	3 × 5
	15
	15

	Kokku
	
	
	15
	15



Parkimine on planeeritud krundisiseselt. Parkimine on võimalik lahendada hoonesiseselt ja/või hooneväliselt.

4.6. [bookmark: _Toc497647811][bookmark: _Toc239156139]Haljastuse ja heakorra põhimõtted
[bookmark: _Hlk15470245]Vastavalt Rae valla üldplaneeringule on planeeringualale kavandatud minimaalselt iga krundi 300 m² kohta 1 puu täiskasvanukõrgusega min 6 m. Istikute kõrgus min. 3,0 m.
Planeeringualale on ette nähtud istutada 35 puud:
igal elamumaa sihtotstarbega krundile 7 puud.
Planeeritud kruntide haljastamisel istutatakse erinevaid põõsa- ja puuliike (erineva õitsemisajaga ja erineva värvusega lehestikuga). Erinevat laadi haljastuse sissetoomine loob rahuliku ja samas atraktiivse elukeskkonna.
Elamumaa sihtotstarbega kruntide maapinna tõstmisel peab puude juurekaelal säilima pinnase endisel kõrgusel (nt kasutades tugimüüre, palissaade, peenrapiirdeid jne).
Hoonete, teede ja tehnovõrkude projekteerimisel ja ehitamisel ning puude istutamisel tuleb puudele tagada tingimused vastavalt EVS 843:2016 „Linnatänavad” nõuetele.
Haljastusprojekti koostamisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 määrusest nr 18 „Haljastuse hindamise metoodika ning avaliku ala haljastuse nõuded” ja puude likvideerimisel lähtuda Rae Vallavalitsuse 22.02.2011 määrusest nr 17 „Puu raieloa andmise kord Rae vallas”.
Planeeringuala läbib Patika peakraav, mis on maaparandussüsteemi eelvool valgalaga kuni 10 km².
Patika peakraav jääb planeeritud elamumaa sihtotstarbega kruntide pos 1 – pos 4 lääneossa.
Kuivendussüsteemide korrashoid on maaomaniku kohustus. Maaparandusseaduse kohaselt ei tohi maaomanik takistada veevoolu maaparandussüsteemis ega kahjustada keskkonnaseisundit, maaparandussüsteemi või selle toimimist.
Maaomaniku kohustused on: 
· rohttaimestiku niitmine;
· [bookmark: para2lg1p2]puittaimestiku raie;
· voolutakistuse eemaldamine;
· [bookmark: para2lg1p4]sette eemaldamine kuni kümne ruutkilomeetri suuruse valgalaga eesvoolust ja kuivenduskraavist keskmise sette mahuga kuni 0,5 kuupmeetrit meetri kohta.
Maakasutuse ja ehitustegevuse kavandamisel maa-aladel, kus paiknevad maaparandussüsteemid, maavaldaja ei tohi oma tegevusega tekitada kahju teistele maavaldajatele.
Jäätmete käitlemine on ette nähtud Jäätmeseadusest ja Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest lähtuvalt. Jäätmed sorteerida oma krundil. Olme- ja tootmisprügi konteinerite asukohad on soovituslikult hoone mahus või eraldi rajatisena. Prügikonteinerite asukoht kavandada hoone ehitusprojektis.
Olmejäätmete veo oma haldusterritooriumil korraldab kohalik omavalitsus vastavalt prügikäitlejatega sõlmitud lepingutele.
Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naaberkinnistute omanikud ei lepi kokku teisiti.
Prügikonteinerile tagada võimalikult lihtne liikluskorralduslik ligipääs, järgides Rae valla jäätmehoolduseeskirja ning jäätmevedaja kehtestatud nõudeid konteineri ja selle asukoha suhtes.
4.7. [bookmark: _Toc497647813][bookmark: _Toc239156140]Tuleohutusnõuded
Nõuded ja meetmed on määratud siseministri 30.03.2017 määrusega nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”. Välise tuletõrjevesivarustuse projekteerimisel tuleb lähtuda siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabe- vahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest.
Tulekustutusvee lahendus vastavalt standardile EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”.
Hoonete täpne tuleohutusklass antakse ehitusprojekti staadiumis.
Lähimad olemasolevad aastaringselt kasutatav tuletõrje veevõtukohad paiknevad Patika teega piirnevatel kinnistutel 1,7 km kaugusel kirdes Patika tee 50 ja idas Patika tee 47 kinnistul.
Planeeringuala tuleohutuse tagamiseks nähakse ette hoonetesse automaatne tulekustutussüsteem, mis rakendub ja teavitab sellest hoones olijaid. 
Automaatne tulekustutussüsteem lahendada vastavalt Eesti standardile EVS-EN 16925:2018/AC:2020 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed elamu sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus”.
Planeeringualale tuleohutuse tagamise täpsustatud nõuded antakse planeeringu järgmises etapis.

4.8. [bookmark: _Toc239156141]Tehnovõrkude lahendus
Planeeritava hoonestuse tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus antakse planeeringu järgmises etapis.


5. [bookmark: _Toc239156142]KESKKONNATINGIMUSED JA VÕIMALIKU KESKKONNAMÕJU HINDAMINE

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonna- juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, mille puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine on kohustuslik.
Kavandatav tegevus oma iseloomult eeldatavalt ohtu ei kujuta. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ja ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi.

5.1. [bookmark: _Toc239156143]Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused
Planeeritaval maa-alal tuleb arvestada vajalike meetmetega kuritegevuse ennetamiseks, juhindudes dokumendist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine võimalik teatud piires, rakendatavad võimalused on järgmised:
· süttimatust materjalist prügikonteinerid ja kergestisüttiva prahi kiire koristamine;
· hea valgustus hoonele, sissepääsudele ja parklatele;
· haljastus projekteerida nii, et ei tekiks kurjategijatele varjumisvõimalusi;
· territooriumi korrashoid;
· vastupidavate ukse- ja aknaraamide, lukkude, uste, akende ja klaaside kasutamine;
· tulekindlate materjalide kasutamine;
· paigaldada tuletõrje- ning valvesignalisatsioon;
· soovitatav on kasutada naabrivalve süsteemi ja sõlmida leping turvafirmaga.


6. [bookmark: _Toc239156144]PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD

Planeeringuala suurus	4,57 ha
Kavandatud kruntide arv	10
Krunditava ala maa bilanss:	45649 m²
	elamumaa	10420 m²	22,8%
	tootmismaa	  164 m²	 0,4%
	transpordimaa	 3825 m²	 8,4%
	maatulundusmaa	31240 m²	68,4%
Planeeritud elamuühikuid	5
Plan. parkimiskohtade arv:	15 kohta
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