**TALLINN-HARJU REGIOON**

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. **247157**

Väljastatud:   **20.12.2016**

Kehtivad kuni:   **20.12.2018**

|  |  |
| --- | --- |
| *1. Tehniliste tingimuste taotleja:* | **OÜ Optimal Projekt** |
| *Taotleja aadress:* | **Keemia 4, Tallinn 10616** |
| *Taotleja telefon:* | **607 0036,  502 2239** |
| *Taotleja E-Mail:* | [meelis@opt.ee](mailto:meelis@opt.ee) |
| *Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:* |  |
| *2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* | **detailplaneering,**  **Tehnilised tingimused  madalpinge liitumiseks** |
|  | **Koplepõllu, Veneküla, Rae vald, Harju maakond** |

*3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*

*Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime:* **2x(3x25A)**

*Elektriline aadress:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toitealajaam: | | Toitefiider: | Jaotusalajaam: | Sektsioon: | Jaotusfiider: |
| **LOO 110/35/10** | | **AIAOTSA:LOO** | **Adusoo:(Rae)** | **1** | **5** |
|  | Koplepõllu planeeringu ala kruntide  2 tk. elektrienergiaga varustamine peakaitsmega a´3x25A   näha ette  ehitatavast  2-kohalisest liitumiskilbist toitega projekteeritavatelt 0,4kV elektriliinilt. Planeeringuga määrata: Projekteeritava liitumiskilbi  asukoht  kruntide ühise juurdesõidu  tee juures ja  0,4kV eletriliini trass alates olemasolevast 0,4kV õhuliini nurgamastist 7 Andruse kinnistul.  Veneküla tee ääres, planeeringu ulatuses, näha ette perspektiivse kaabelliini trass.   Näidatat tarbija kaablite asetus ja juurdepääs  liitumiskilbile. Liitumiskilbidest elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastavad liinid.   Planeeringu koostamisel  määrata   olemasolevatele ja planeeritavatele Elektrilevi OÜ  tehnorajatistele servituudi ala .  Arvestada  antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega. Projekt kooskõlastada e-teeninduses, [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee) (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega.  Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul \*.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: [kooskolastus@elektrilevi.ee](mailto:kooskolastus@elektrilevi.ee) . Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.   Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.   Elektrilevi OÜ  elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping. | | | | |
|  |  | | | | |

Lisatud failid: Adusoo F5.PNG

|  |  |
| --- | --- |
| *4. Liitumispunkt* | **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel** |

**Kinnitaja:**

Jüri Loogväli

Võrgu planeerija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koostas: | Jüri Loogväli |  |
| Telefon: | 53269748, 56 67 8786 |  |

Maie Erik  
tehnovõrkude vanemspetsialist  
Elektrilevi OÜ  
Kadaka 63 Harjumaa, 12915 Tallinn   
Tel: 53269451    
e-post: [maie.erik@elektrilevi.ee](mailto:maie.erik@elektrilevi.ee)  
[www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee)