****

Rainer Rohtla

Hundi 6

75301 Harjumaa 27.07.2019

**Tehnilised tingimused nr EL-TT-02/19**

Tehnilised tingimused on väljastatud Jüri alevikus, Hundi 6 projekteeritava 25A liitumispunktide väljaehitamiseks Jüri aleviku Hundi 6(eramaja),Hundi 6(paarismaja) elektrienergiaga varustamise projekteerimiseks:

1. Projekteerida Hundi 6 (eramaja) 0,4kV kaabelliin projekteeritavast liitumispunktist kuni Rebase 19 JK juurde projekteeritava Hundi 6 (eramaja) liitumiskilbini. Liitumispunkt asub projekteeritava kaabli liitumiskilbi poolsetel otstel.
2. Projekteerida olemasoleva Hundi 7 tänavavalgustuse liitumiskilbi kõrvale HETR tüüpi kahekohaline liitumiskilp ja jaotuskilp ning 0,4 kV kaabelliinid Hundi 6 (Paarismaja) elektrienergiaga varustamiseks Liitumispunktid asuvad projekteeritavate kaablite liitumiskilbi poolsetel otstel.
3. Projektis kajastada peakaitsmete ning kaugloetavate arvestite asukohaks liitumiskilbid .
4. Kaugloetavad arvestid ja liitumis- ning jaotuskilbid paigaldab AS ELVESO.
5. Kontrollida ja tagada kaitseseadmete selektiivsus.

Tehniliste tingimuste kehtivusajaks on 1 aasta alates 27.07.2019

Lugupidamisega

Koit Roasto

Elektriteenistuse juht

koit.roasto@elveso.ee