## **Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD |
| Päästeameti Põhja päästekeskus(Garri Mölder) | 19.01.2024 nr 7.2-3.1/6088-4 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Jüri alevik Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b“ detailplaneeringu tuleohutuseosa.Allkirjastatud digitaalselt. |
| Rae Vallavalitsus(Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute arhitekt) | 21.08.2023 | Märkused sisse viidud, kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus(Gerthard Tints,Arendus- ja haldusametteede spetsialist) | 19.06.2023 | Kooskõlastan |
| Rae Vallavalitsus(Pille Vals, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute spetsialist) | 14.06.2023 | Kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus(Hannes Karon, Arendus- ja haldusamet,teehoiuspetsialist) | 02.05.2023 | Kooskõlastan |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |
| Aktsiaselts ELVESO(Annika Krinpus) | 13.04.2024 nr 107/VK(reg 13.04.2024 nr 6-1/110-6) | Jüri alevik, Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1163) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.Pos 2 kinnistu liitumispunktid planeerida Pos 2 kinnistu piirist 1 m väljapoole.Pos 2 kinnistu peaveearvesti, milles on mõõdetud kogu kinnistu tarbitav veekogus, planeerida kavandavasse hoonesse liitumispunktile kõige lähemasse seina või planeerida kinnistu sisse liitumispunkti lähedale, haljasalale minimaalse laiusega 4m, veemõõdukaev.Arvamus Jüri alevik, Aruküla tee 57 ja 57b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja  -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.Allkirjastatud digitaalselt. |
| KAASATAVAD |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Huvitatud isiku volitatud esindaja(Ivan Zakotei) | 02.05.2024 | Allkirjastatud digitaalselt. |